Descriere 626 D

Usa metalica pentru exterior case/vile gama Still 1200\*2010 mm cu 2 geamuri ,din tabla vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere electrostatica rezistenta la exterior

Detalii tehnice:

* inaltime toc - 2010 mm;
* latime toc - 1200 mm;
* dimensiune toc exterior: 2040\*1260 mm;
* latime utila de trecere - 1084 mm;
* pui usa mobil;
* dimensiune pui – 310 mm;
* dimensiune foaie de usa- 790 mm;
* grosimea foii de usa este de 77 mm;
* adancimea tocului – 160 mm;
* dimesiune toc parte exterioara: 2040 mm\*1260 mm;
* garnitura de etansare toc si foaie de usa;
* fete usa din tabla de 0.8 mm vopsita in camp electrostatic;
* izolata cu vata bazaltica de 60 mm fixata cu spuma poliuretanica;
* rama foaie usa tabla de 0.8 mm vopsita in camp electrostatic;
* toc usa tabla 1.2 mm, vopsit in camp electrostatic ;
* toc profilat;
* prag la 45 O ;
* 2 geamuri termopan de 24 mm;
* accesorii vopsite in camp electrostatic la culoarea tocului ;
* broasca cu 7 puncte de inchidere - 2 buc.;
* zavoare inchidere pui usa: 2 buc.;
* balamale cu surub: 3 buc;
* greutatea usii este de 87 kg (+/- 1 kg).